Приложение
к приказу Министерства
регионального развития РФ
от 11 июля 2008 г. N 92

Положение
о составе и объеме инженерных изысканий, необходимых для определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального значения

 1. Настоящее Положение устанавливает состав и объем инженерных изысканий, необходимые для определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального значения в составе проектов схем территориального планирования Российской Федерации.
 2. Инженерные изыскания, выполняемые для подготовки проектов схем территориального планирования Российской Федерации, должны выполняться в объеме, обеспечивающем получение необходимых для определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального значения материалов о природных условиях территории, на которой планируется строительство объектов капитального строительства, и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, о прогнозе их изменения.
 3. При подготовке проектов схем территориального планирования Российской Федерации могут выполняться следующие виды инженерных изысканий (состав инженерных изысканий):
 инженерно-геодезические изыскания;
 инженерно-геологические изыскания;
 инженерно-гидрометеорологические изыскания;
 инженерно-экологические изыскания.
 4. Состав инженерных изысканий, необходимый для определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального значения, устанавливается заказчиком в зависимости от области подготовки проекта схемы территориального планирования, а также видов объектов капитального строительства в соответствии со статьей 10 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
 5. В составе инженерно-геодезических изысканий могут выполняться:
 рекогносцировочное обследование территории;
 топографическая съемка, включая съемку подземных и надземных сооружений, обновление топографических планов, инженерно-гидрографические работы;
 геодезические стационарные наблюдения за деформациями земной поверхности и толщи горных пород в районах развития опасных природных и техногенных процессов;
 камеральное трассирование и предварительный выбор вариантов размещения объектов капитального строительства федерального значения для выполнения полевых работ и обследований;
 полевое трассирование выбранных вариантов размещения линейных объектов федерального значения.
 Объем указанных работ должен обеспечивать получение актуализированных топографических карт (планов) территории, на которой планируется размещение объектов капитального строительства федерального значения.
 6. В составе инженерно-геологических изысканий могут выполняться:
 проходки горных выработок;
 геофизические исследования;
 полевые и лабораторные исследования грунтов и подземных вод;
 гидрогеологические исследования;
 сейсмологические исследования;
 Объем указанных работ должен обеспечивать получение материалов и данных, включая геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий в части взаимодействия размещаемых объектов капитального строительства с геологической средой.
 7. В составе инженерно-гидрометеорологических изысканий могут выполняться:
 рекогносцировочное обследование водных объектов на территориях планируемого размещения объектов капитального строительства;
 камеральное трассирование вариантов зон планируемого размещения объектов капитального строительства с выделением наиболее сложных переходов через водные объекты, подлежащих натурному обследованию;
 наземное гидроморфологическое обследование и проработка вариантов переходов через водные объекты со сложными инженерно-гидрологическими условиями.
 Объем указанных работ с учетом использования материалов гидрометеорологических наблюдений должен обеспечивать изучение гидрометеорологических условий территории планируемого строительства, включая опасные процессы и явления, и составление прогноза возможных изменений гидрометеорологических условий в результате взаимодействия с проектируемым объектом.
 8. В составе инженерно-экологических изысканий могут выполняться:
 маршрутные наблюдения природной среды и ландшафтов, состояния наземных и водных экосистем;
 проходки горных выработок для определения условий распространения загрязнений;
 определение источников загрязнения атмосферного воздуха, почв, грунтов, поверхностных и подземных вод;
 радиационные исследования;
 эколого-гидрогеологические исследования.
 Объем указанных работ должен обеспечивать:
 оценку экологического состояния окружающей среды на период подготовки проекта схемы территориального планирования, включая оценку химического загрязнения атмосферного воздуха, почв, грунтов, подземных и поверхностных вод;
 составление прогноза возможных изменений экологических условий территории при реализации намечаемых решений;
 разработку предложений и рекомендаций по организации природоохранных мероприятий и экологического мониторинга окружающей среды.
 9. Объем работ и исследований при выполнении инженерных изысканий определяется заказчиком по результатам обработки и анализа топографо-геодезических, аэрокосмических и других материалов ранее выполненных инженерных изысканий, содержащихся в соответствующих фондах, а также в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и отражается в техническом задании и программе выполнения инженерных изысканий.